|  |
| --- |
| Název dodavatele: |
| Sídlo dodavatele: |
| IČ dodavatele: |

**Technická specifikace**

**Parametry na poptávané zařízení – popisovací laser**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný parametr na zařízení** | **Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE** |
| Laser musí být v přenosném provedení |  |
| Vlastní značící hlava musí být spojena se zbytkem laseru pomocí kabelu, aby bylo možno touto hlavou značit i rozměrné předměty (dát tedy značící hlavu k předmětu – ne jen vložit předmět pod hlavu |  |
| Velikost značeného pole 100×100 mm |  |
| Typ laseru - vláknový |  |
| Výkon 20 W |  |
| Vlnová délka 1062 +/- 3 nm |  |
| Frekvenční rozsah 1÷400 kHz |  |
| Délka pulsu 200 ns |  |
| Provozní teplota okolí 0 ÷ 40°C |  |
| Chlazení okolním vzduchem |  |
| Nastavení ohniskové vzdálenosti – manuální osa Z- naklápěcí značící hlava v rozsahu 0÷90° ve svislém směru |  |
| Napájecí napětí 230 V |  |
| Propojení s PC pomocí USB |  |
| Diagnostický port s možností připojení ručního terminálu |  |
| Operační systém kompatibilní s Windows 7 nebo 10 (z důvodu kompatibility se současným vybavením) |  |
| Pracovní pojízdný stolek pro značení malých součástek |  |
| Ochranné brýle pro práci při značení velkých součástek mimo krytovanou komoru jsou nedílnou součástí dodávky. |  |
| **Obecné požadavky** |  |
| Doprava v ceně |  |
| Servis do 24 hodin od nahlášení poruchy |  |
| Záruka min. 24 měsíců ode dne převzetí zařízení |  |

V ………………………… dne … … …. …………………………

Podpis oprávněné osoby