|  |
| --- |
| Název dodavatele:  |
| Sídlo dodavatele:  |
| IČ dodavatele:  |

**Technická specifikace**

**Parametry na poptávané zařízení – montážní a svařovací stoly s upínkami**

|  |  |
| --- | --- |
| **Požadovaný parametr na zařízení** | **Informace, jaké řešení daného parametru nabízí účastník, nebo odpověď: ANO/NE** |
| Stoly (upínky) jsou určeny ke svařování polotovarů pro DSO (zábradlí z trubek, vany, krytů atd. z výpalků, nebo naohýbaných polotovarů) a následně svaření celého nerezového výrobku  |  |
| Požadavky na stoly  |  |
| 3D stůl 1500×1000×850 bez noh…….2 ks |  |
| 3D stůl 2000×1000×850 bez noh…….1 ks |  |
| Kompletní noha stolu s brzděným kolečkem – nosnost min 600 kg, délka nohy taková, aby byla výška stolu 850 mm…….6 ks |  |
| Kompletní noha stolu s nebrzděným kolečkem – nosnost min 600 kg, délka nohy taková, aby byla výška stolu 850 mm…….6 ks |  |
| Nerezová pracovní deska stolu, nebo alespoň přídavná nerezová deska 1500 ×1000×6 mm …………….3 ks |  |
| Rozteč kotevních otvorů max. 50×50 mm |  |
| Tloušťka materiálu pracovní desky stejná na ploše i na bocích |  |
| Možnost spojit všechny stoly do jedné rovné pracovní plochy o rozměru min 5000×1000mm |  |
|  |  |
| Požadavky na příslušenství |  |
| Všechny upevňovací prvky musí být montovatelné jednou rukou |  |
| Upevňovací čepy musí mít po obvodu minimálně 4 kuličky pro lepší upnutí |  |
| Všechny upevňovací prvky (jejich konce přicházející do styku se zpracovávaným materiálem) musí být nerezové |  |
| Pár (L+P) příložných a upínacích úhelníků 200 mm……..4 páry |  |
| Pár (L+P) příložných a upínacích úhelníků 400 mm……..2 páry |  |
| Pár (L+P) příložných a upínacích úhelníků 600 mm……..1 pár |  |
| Pár (L+P) univerzálních stavitelných úhelníků min 220 mm - plynulý úhel nastavení 0÷225°…..1 pár |  |
| Univerzální doraz malý – tvar L velikost 55 …… 8 ks |  |
| Univerzální doraz se stupnicí – tvar L velikost 115 …… 24 ks |  |
| Doraz tvar L velikost 150…………… 4 ks |  |
| Univerzální doraz – tvar L velikost 165 …… 4 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník vrtaný/ovál H 37,5 ..…. 8 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník vrtaný/ovál H 90 ..…. 16 ks |  |
| Příložný a upínací úhelník H 140 ..…. 12 ks |  |
| Nástrčná sada …………12 ks |  |
| V držák trubky do R 35 …. 20 ks |  |
| V držák trubky do R 70 …. 12 ks |  |
| Upevňovací čep krátký…..64 ks |  |
| Upevňovací čep dlouhý…..6 ks |  |
| Přikládací a upínací čep …. 20 ks |  |
| Šroubovací svěrka 100 s vřetenem ….12 ks |  |
| Šroubovací svěrka 180° s vřetenem …..16 ks |  |
| Šroubovací svěrka 90° ……8 ks |  |
| Šroubovací svěrka 45° s vřetenem ….16 ks |  |
| Kartáč na čištění kotevních otvorů ….3 ks |  |
| Brusný kámen na čištění pracovní plochy stolů ….3 ks |  |
| Šroubovací svěrka s rychloupínačem ….4 ks |  |
| Úhelníková šablona stupnice 0°÷90°, 15°, 30°, 45°, 60° ….2 ks |  |
| Doraz 150×25×12 …. 8 ks |  |
| Doraz lišta 250×50×12….2 ks |  |
| Doraz lišta 400×50×12…. 4 ks |  |
| D16 tlačný talíř nerez….40ks |  |
| Obecné požadavky |  |
| Doprava zdarma |  |
| Záruční doba min. 24 měsíců |  |

V ………………………… dne … … 2017 …………………………

 Podpis oprávněné osoby